|  |
| --- |
| **多功能无线交互笔****QPen****用户手册** |
|  |
|   |
|  |
|  |



您演示文稿的最佳选择

**智能笔介绍**

首先，感谢您采购我司QOMO产品--多功能无线交互笔QPen(以下简称智能笔)。

智能笔功能多样，不仅可与Flow！Works Pro白板软件交互，也可与PowerPoint办公软件搭配使用，方便快捷。配合我司Flow!Works Pro 软件，单击智能笔上的按键进行画笔颜色变化、 启用橡皮擦，以及页面切换等功能，同时，您可以自定义智能笔上的按键功能，将按键功能设置为您喜欢的或者使用最频繁的功能。

内置磁铁可方便您放置或拿起智能笔，可随意地在白板或屏幕的任何金属表面"放置"智能笔，以便随时使用。

智能笔具有超人性化的设计。当您的智能笔放置在QOMO的智能笔架上时，即可进行智能笔的自动充电。

**注意事项**

  智能笔使用1×AAA 充电电池。

  如果智能笔长时间不再使用，请取出电池。

  不要掉落或敲击智能笔以免内部 PCB 板损坏。

  注意水或其他液体不要滴落在智能笔上。

 在使用和存储智能笔时，保持温度在-20℃~ 60℃。

  保持产品干燥，不能用化学品、 洗涤剂或水来清洗智能笔。

  安装电池时，请注意电池的极性。

  使用智能笔时，请保持在 10 米内的距离。

  确保智能笔与Flow!works Pro 软件配合使用。

  切勿自行拆卸进行修理。如有损坏，请与技术人员联系。

**智能笔安装**

1. 打开智能笔背部的接收器后盖。



2. 取出接收器，连接至设备接口。检查接收器与设备是否连接成功。

3. 使用螺丝刀将拔出的背面电池盖螺丝拧紧，拿起电池盖。



4. 在电池插槽中放置 1\* AAA 充电电池。



5. 装上电池后，单击智能笔按钮，查看按钮是否有响应。盖上电池盖，稍微拧紧螺丝。



6. 盖上接收器后盖，完成智能笔安装。

****

**功能说明**

**Flow!Works Pro 软件交互**

智能笔上四个物理按键是实现软件功能的快捷方式，默认设置为改变颜色，切换橡皮擦，向上或向下翻页。此外结合Flow!Works Pro 软件，您可以自定义这些按钮来实现您喜欢的或使用最频繁的功能。



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 默认按钮设置 | 橡皮擦 | 1.单击以选择像素擦2.长按对象擦擦除 |
| 上下翻页 | 远距离进行向上和向下翻页。 |
| 画笔颜色 | 1.单击更改画笔颜色，默认黑色、 红色、 绿色与蓝色。2. 长按像素擦擦除。 |

 智能笔QPen支持按键功能自定义，具体操作如下

 通过双击桌面右下角的Flow!Works Pro Server的图标 ，弹出设置界面：



点击QPen下的软件选项，进入QPen功能自定义设置界面，支持A、B智能笔设置：



对A笔设置

1. 选择 A笔设置窗口；



 **软件默认功能如下：**

橡皮擦按钮点击：像素擦

橡皮擦按钮按住：对象擦

橡皮擦按键按住后松开：笔

下按钮点击：向下翻页

上按钮点击：向上翻页

笔按钮点击：笔（颜色切换）

笔按钮按住：像素擦

笔按键按住后松开：笔

2. 从**右侧选项框**的下拉列表中选择相应功能



1. 点击确定按钮

当想禁用某个按键相应功能时，可选择将按钮，向左滑动即可。



**橡皮擦按钮功能：**

1.点击：笔（颜色切换）、像素擦、对象擦、荧光笔、纹理笔、手写笔、选择、清空、桌面模式、屏幕截图；

2.按住：像素擦、对象擦、荧光笔、纹理笔、演示、漫游；

3.按住后松开：笔，像素擦、对象擦、荧光笔、纹理笔、手写笔、选择；

**上下翻页按钮功能：**

1.点击：前一页、后一页、撤销、重做、新页、删除页、加粗、变细；

**画笔按钮功能：**

1.点击：笔（颜色切换）、像素擦、对象擦、荧光笔、纹理笔、手写笔、选择、清空；

2.按住：像素擦、对象擦、荧光笔、纹理笔、演示、漫游；

3.按住后松开：笔、像素擦、对象擦、荧光笔、纹理笔、手写笔、选择；

**画笔颜色：**

软件支持QPen 7种颜色切换，点击按钮，弹出颜色画板，选择颜色添加；点击颜色图标左上角按钮，可删除相应颜色。

*注：B笔设置方式与A笔设置一致*

**PowerPoint软件交互**

智能笔上四个物理按键也是PPT功能的快捷方式，默认设置为改变颜色，切换橡皮擦，向上或向下翻页，进入或退出放映模式。此外结合Flow!Works Pro 软件，您可以自定义这些按钮来实现您喜欢的或使用最频繁的功能。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 默认按钮设置 | 橡皮擦 | 1.单击调用擦除功能 |
| 上下翻页 | 1. 单击远距离进行向上和向下翻页；
2. 长按进入或退出放映模式。
 |
| 画笔颜色 | 1.单击更改画笔颜色，默认黑色、 红色、 绿色与蓝色； |

PPT笔配置界面放置在服务中的“QPen智能笔”下面，名称为：Microsoft PowerPoint。

自定义PPT交互功能，具体步骤如下：

1.点击Microsoft PowerPoint 选项，显示PPT配置界面，界面如下：



  **PPT笔默认功能如下：**

橡皮擦按钮Click：擦除

下按钮Click：幻灯片向下翻页

下按钮Hold：退出放映模式

上按钮Click：幻灯片向上翻页

上按钮Hold：进入放映模式

笔按钮Click：笔（颜色切换）

1. 点击功能项旁的按钮，向下弹出功能选项，选择相应功能。



1. 点击确定按钮 ，当想禁用某个按键相应功能时，可选择将按钮，向左滑动即可

**橡皮擦、画笔按钮功能：**

1.点击：笔（颜色切换）,橡皮擦，清屏，黑屏，白屏，浏览，指针，Enter，进入放映模式，退出放映模式

2.按住：橡皮擦，浏览，黑屏，白屏，指针，进入放映模式，退出放映模式

**上下翻页按钮功能：**

1.点击：上翻页，下翻页

2.长按：进入放映模式，退出放映模式，放大页面，缩小页面

**画笔颜色：**

1. 软件支持QPen 7颜色切换，点击按钮，弹出颜色画板，选择颜色添加；点击颜色图标左上角按钮，可删除相应颜色（该功能可控制PPT放映模式中笔的颜色切换）。

**规格**

|  |  |
| --- | --- |
| **型号** | **QPen** |
| 材质 | ABS |
| 通信方式 | 2.4G+USB2.0 |
| 通信距离 | 10 米 |
| USB接口 | USB-A |
| RF发射功率 | -40 ~ 8dbm |
| RF接收功率 | -97dbm@250K/-92dbm@1M/-89dbm@2M |
| 工作电压 | 1.5 V(AAA 单电池) |
| 待机电流 | 0.1 mA |
| 工作电流 | < 34mA |
| 最大功率 | 50mW |
| 工作频率 | 2.4-2.48 GHz |
| 工作温度 | 0 ~ + 40 ℃ |
| 存储温度 | -40 ℃ ~ + 80 ℃ |
| 配套软件 | Windows端软件：Flow!Works Pro V2.0安卓端软件：QNote |
| 按键默认功能 | 颜色切换，上下翻页，橡皮擦 |
| 支持PPT功能 | 一键放映模式，画笔调用，颜色切换，上下翻页、橡皮擦 |
| 尺寸 | 笔: 152 mm \* 20 mm接收器: 19 mm \* 14.6 mm \* 6 mm |

**温馨提示：**

若您需要了解更多的产品信息，请登录科盟（福州）电子科技有限公司的网站：

[www.qomochina.com](http://www.qomochina.com)

若您需要进一步的协助，可拨打我们的热线电话：

86-0591-83848738

本产品手册的内容如有修改，恕不另行通知。

本手册内容，本公司已经力求圆满，若有不明之处或错误，记载遗漏等，请及时与本公司求证，对于未经求证而引致的一切损失和伤害，本公司不承担任何责任。

再次感谢您选择本公司产品！